采购清单及参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品名** | **参数要求** | **数量（台）** |
| 高拍仪 | **物理分辨率**：**主镜头不小于1000万像素**；副镜头不小于200万像素，可水平360度旋转及上下45度可调，可获取人像或场景信息。  **图像色彩**：RGB（24位真彩色）；  **曝光模式**：自动/手动；  **对焦模式**：自动  **白平衡**：自动/手动；  **原稿类型**：身份证、文档、各类凭证；  **拍摄尺寸**：最大A3幅面；  **图片格式**：彩色、黑白、灰度；  **图像质量**：无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量；  **光源**：LED辅助光源；  **信噪比**：≥48dB；  **成像速度**：≤1秒；  **业务支持**：底板支持各种凭证，并标有各种凭证刻度，**底板内集成磁条卡、银行卡（IC卡）、身份证、社保卡读卡器**，可扩展扫码模块、IM卡、写屏等功能，外置预留2个USB接口；  **文件大小**：彩色≤400K，黑白≤60K；  **其他：**  **适配Windows、银河麒麟、统信等主流操作系统**；  具备专业OCR(文字识别）功能，可一键生成word、excel文档；  可一键生成PDF，支持生成多面PDF,附PDF制作工具软件；  可自动识别二维码（中英文）条形码；  集成A4、A3幅面可调的硬质文稿台；  具备框选拍摄功能，随意拍摄任意区域；  具备去黑边及自动矫正功能；  具备图像后期处理功能；  具备图像订制水印功能；  具备自动智能连续拍摄及手动连续拍摄功能；  支持任意角度、超边智能寻边补边，效率达98%；支持智能补光调整；  \***需适配六安新中台智慧公积金管理系统**  \***为保证原装正品提供原厂商质保函（加盖供应商公章）** | 4 |